# Ukazatele stavu

Ukazatel stavu (4) | Význam
--- | ---
Po klepnutí na vypínač:
Svítí 0,5 s zeleně | Elektrické nářadí je připravené k použití
Svítí 3 s červeně | Akumulátor je pro proces lisování příliš slabý, vyměňte akumulátor.
Akumulátor je mimo provozní teplotu, nechte akumulátor vytemperovat.
Při stisknutém vypínači:
Svítí červeně | Interní chyba Pošlete elektrické nářadí na údržbu do autorizovaného servisu Bosch.
Po lisování:
Svítí 3 s zeleně | Dosažena maximální lisovací síla během procesu lisování.
Svítí 3 s červeně | Lisovací proces nebyl dokončen.
Trvale:
Svítí žlutě | Dosaženo 40000 pracovních cyklů Pošlete elektrické nářadí na údržbu do autorizovaného servisu Bosch.