# 상태 표시기

상태 표시기 (4) | 의미
--- | ---
전원 스위치를 누른 후:
0.5 초 동안 녹색으로 점등됨 | 전동공구 사용 준비 완료
3 초 동안 적색으로 점등됨 | 배터리가 너무 약해 압착 과정에 적합하지 않음, 배터리를 교체하십시오
배터리가 작동 온도 범위를 벗어남, 배터리의 열을 식히십시오
전원 스위치를 누르고 있는 경우:
적색으로 점등됨 | 내부 오류 정비를 위해 전동공구를 공인된 Bosch 서비스 센터로 보내십시오.
압착 과정 후:
3 초 동안 녹색으로 점등됨 | 압착 과정 중 최대 압착력에 도달함
3 초 동안 적색으로 점등됨 | 압착 절차가 완료되지 않음
항시:
황색으로 점등됨 | 40000 유지보수 사이클에 도달함 정비를 위해 전동공구를 공인 Bosch 서비스 센터에 맡기십시오.