# Käyttötilan näytöt

Käyttötilan näyttö (4) | Merkitys
--- | ---
Käynnistyskytkimen painalluksen jälkeen:
Palaa 0,5 s vihreänä | Sähkötyökalu on käyttövalmis
Palaa 3 s punaisena | Akun varaustila on liian matala puristamiseen, vaihda akku
Akku ei ole sallitulla käyttölämpötila-alueella, anna akun mukautua käyttölämpötilaan
Käynnistyspainike pohjaan painettuna:
Palaa punaisena | Sisäinen virhe Lähetä sähkötyökalu valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.
Puristustyön jälkeen:
Palaa 3 s vihreänä | Puristus on tehty suurimmalla puristusvoimalla
Palaa 3 s punaisena | Puristustyö ei ole valmis
Jatkuva valo:
palaa keltaisena | 40000 käyttökerran raja täynnä Lähetä sähkötyökalu valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.