# Prikazi statusa

Prikaz statusa (4) | Značenje
--- | ---
Nakon pritiska prekidača za uključivanje:
0,5 s svetli zeleno | Električni alat spreman za upotrebu
3 s svetli crveno | Akumulator je preslab za postupak presovanja, zamenite akumulator
Akumulator je van radne temperature, sačekajte da se akumulator temperira
Kada je pritisnut prekidač za uključivanje:
Svetli crveno | Interna greška Pošaljite električni alat ovlašćenom Bosch korisničkom servisu radi održavanja.
Nakon postupka presovanja:
3 s svetli zeleno | Dostignuta je maks. snaga presovanja tokom postupka presovanja
3 s svetli crveno | Postupak presovanja nije završen
Neprekidno:
Svetli žuto | 40000 radnih ciklusa je dostignuto Pošaljite električni alat na servis ovlašćenom Bosch korisničkom servisu.