# Huolto ja puhdistus

- Irrota akku, ennen kuin alat tehdä sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto, jne.). Irrota akku myös sähkötyökalun kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Loukkaantumisvaara, jos käyttökytkintä painetaan tahattomasti.

- Pidä aina sähkötyökalua ja sen tuuletusaukot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.

Jotta sähkötyökalun turvallinen toiminta voidaan varmistaa mahdollisimman pitkään, sähkötyökalu on huollettava 40000 käyttökerran jälkeen tai viimeistään 2 vuoden kuluttua. 40000 käyttökerran jälkeen käyttötilan näytön (4) keltainen merkkivalo palaa jatkuvasti.

Lähetä sähkötyökalu valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

Huomautus: jos huoltoväliä ei noudateta, työkalun takuu raukeaa.