# Indikátory stavu

Stavová indikácia (4) | Význam
--- | ---
Po kliknutí na vypínač:
0,5 s svieti zelená | Elektrické náradie je pripravené na použitie
3 s svieti červená | Akumulátor je pre lisovanie príliš slabý, vymeňte ho
Akumulátor mimo prevádzkovej teploty, nechajte akumulátor nadobudnúť bežnú teplotu
Pri stlačenom vypínači:
svieti červená | Interná chyba Pošlite elektrické náradie na údržbu do autorizovaného zákazníckeho servisu Bosch.
Po lisovaní:
3 s svieti zelená | Dosiahnutá maximálna lisovacia sila počas lisovania
3 s svieti červená | Lisovanie nedokončené
Stále:
svieti žltá | Bolo dosiahnutých 40000 pracovných cyklov Pošlite elektrické náradie na údržbu do autorizovaného zákazníckeho servisu Bosch.