# Подготовка на пресата (види слика F)

- Држете ги рацете и другите делови од телото настрана при поставување на вилицата за преса. Постои опасност од згмечување.

Може да го свртите држачот за алат (9), за да ја порамните монтираната вилица за преса (1) со местото за користење.

Притиснете на задните краеви на вилицата за преса ➊ за да ја отворите. Поставете ја вилицата за преса по прав агол на пресата ➋.

- Погрижете се да нема страни тела меѓу пресата и вилицата за преса. Тоа може да доведе до неправилно притискање.

За вклучување на работното светло, (7) притиснете кратко на прекинувачот за вклучување (2). Може да го користите работното светло (7) за правилно поставување на вилицата на пресата.