# Indikatori statusa

Indikator statusa (4) | Značenje
--- | ---
Nakon pritiska na prekidač za uključivanje:
0,5 s svijetli zeleno | Električni alat je spreman za uporabu
3 s svijetli crveno | Aku-baterija je preslaba za postupak prešanja, zamijenite aku-bateriju
Aku-baterija izvan radne temperature, ostavite aku-bateriju da se temperira
Kada je pritisnut prekidač za uključivanje:
Svijetli crveno | Interna pogreška Pošaljite električni alat radi održavanja u ovlašteni Bosch servis.
Nakon postupka prešanja:
3 s svijetli zeleno | Postignuta je maksimalna sila prešanja tijekom postupka prešanja
3 s svijetli crveno | Postupak prešanja nije završen
Stalno:
Svijetli žuto | 40000 Radni ciklusi dosegnuti Pošaljite električni alat u ovlašteni Bosch servis radi održavanja.