# Údržba a čistenie

- Pred všetkými prácami na elektrickom náradí (napríklad údržba, výmena nástroja a podobne), ako aj pri jeho preprave a uskladnení vyberte akumulátor z elektrického náradia. V prípade neúmyselného stlačenia vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Elektrické náradie a vetracie štrbiny udržiavajte v čistote, aby ste mohli dobre a bezpečne pracovať.

Aby bola zaručená bezpečná prevádzka elektrického náradia čo najdlhšie, údržba elektrického náradia sa musí vykonať najneskôr po 40000 pracovných cykloch alebo najneskôr po 2 rokoch. Pri prekročení 40000 pracovných cyklov svieti stavová indikácia (4) trvalo nažlto.

Elektrické náradie pošlite na údržbu do autorizovaného servisného strediska Bosch.

Upozornenie: Ak nedodržíte údržbový interval, zaniká nárok na záruku.