# Statusvisningar

Statusindikering (4) | Betydelse
--- | ---
Efter ett tryck på på-knappen:
Lyser grönt i 0,5 s | Elverktyg redo för drift
Lyser rött i 3 s | Batteri för svagt för pressning, byt ut batteriet
Batteriets temperatur utanför driftsintervallet, låt batteriet tempereras
Vid intryckt på-knapp:
Lyser rött | Internt fel Skicka elverktyget till en auktoriserad Bosch kundtjänst för underhåll.
Efter pressning:
Lyser grönt i 3 s | Max. presskraft har uppnåtts under pressningen
Lyser rött i 3 s | Pressningen har inte fullförts
Fast:
Lyser gult | 40000 arbetscykler genomförda Skicka elverktyget till en auktoriserad Bosch-kundtjänst för underhåll.