# Çalışma modunun seçilmesi

Bu elektrikli el aleti, model başına önceden tanımlanmış 2 çalışma moduna sahiptir:

GDR 18V-215: Otomatik yavaşlama (ahşap) ve Otomatik kapanma (metal)

GDX 18V-285: Otomatik kapanma (ABR) ve Otomatik kapanma (metal)

Çalışma modları arasında geçiş yapmak için mod tuşuna (20) basın.

Önceden tanımlanmış çalışma modu | Fonksiyon | Önerilen uygulama
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Otomatik kapanma (ABR) bir somun gevşetme fonksiyonudur: Somun gevşetildiğinde, elektrikli el aleti otomatik olarak kapanır. Otomatik kapanma, gevşetme sırasında vida somununun vida dişinden düşmesini önler. Not: Bu çalışma modu yalnızca elektrikli el aleti sola dönecek şekilde ayarlandığında etkinleştirilebilir. | Vida boyutu: M12
Otomatik kapanma (metal) (GDR 18V-215 ve GDX 18V-285) | Otomatik kapanma (metal) çalışma modunda, tork arttığında ve darbe fonksiyonu başladığında elektrikli el aleti otomatik olarak dururA). Bu çalışma modu, vidanın aşırı sıkılmasını önler. Not: Malzemeye, vidalara ve kullanıcının uyguladığı güce bağlı olarak sonuç farklılık gösterebilir. Gerçek iş parçası üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce, bir deneme çalışması gerçekleştirin. | Malzeme: Metal (2 mm) Kendinden kılavuzlu vida: 4,2 x 25 mm
Otomatik yavaşlama (ahşap) (GDR 18V-215) | Otomatik yavaşlama (ahşap) çalışma modunda, elektrikli el aleti sıkma sırasında devir sayısı azaltır (darbe mekanizması devrededir)A). Bu çalışma modu, kullanıcının açma/kapama şalterini (9) serbest bırakmak için yeterli süresi olduğundan, vidanın aşırı sıkılmasını önler. Not: Otomatik yavaşlama (ahşap) çalışma modunda, hız ön seçimi mümkün değildir. Not: Otomatik yavaşlama (ahşap) modunda < 50 mm uzunluğunda vidalar kullanılırsa ve herhangi bir darbe algılanmazsa, elektrikli el aleti devir sayısını zamanında azaltamayabilir. | Malzeme: Ahşap Ahşap vidası: 5 x 50 mm

A)

  Otomatik kapanma (metal) ve otomatik yavaşlama (ahşap) çalışma modları yalnızca açma/kapama şalterine (9) tamamen basıldığında ve vidalar tamamen vidalandığında etkinleştirilebilir.