# Předvolba otáček

Tlačítkem pro předvolbu otáček (15) můžete ve 2 stupních předvolit potřebné otáčky.

Stiskněte tlačítko předvolby otáček (15) tolikrát, dokud není na ukazateli otáček (16) signalizováno požadované nastavení. Zvolené nastavení se uloží.

Potřebné otáčky závisí na materiálu a pracovních podmínkách a lze je zjistit praktickou zkouškou.

Údaje v následující tabulce jsou doporučené hodnoty.

| Základní nastavení otáček na stupeň
--- | ---
1 | 2
[ot/min] | [ot/min]
Počet stupňů otáček |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2 100 | 0–3 300
2 (GDX 18V-285) | 0–2 000 | 0–2 800

Pomocí tlačítka pro předvolbu otáček (15) můžete zvolit potřebné otáčky i během provozu.