# Predvoľba otáčok

Tlačidlom predvoľby otáčok (15) môžete predvoliť potrebné otáčky v 2 stupňoch.

Tlačidlo predvoľby otáčok (15) stláčajte dovtedy, kým nie je v indikácii počtu otáčok (16) signalizované želané nastavenie. Zvolené nastavenie sa uloží.

Potrebné otáčky závisia od materiálu a pracovných podmienok a dajú sa zistiť praktickým vyskúšaním.

Údaje v nasledujúcej tabuľke sú odporúčanými hodnotami.

| Základné nastavenie otáčok pri stupni
--- | ---
1 | 2
[ot/min] | [ot/min]
Počet otáčok pri stupňoch |  |
2 (GDR 18V-215) | 0 – 2 100 | 0 – 3 300
2 (GDX 18V-285) | 0 – 2 000 | 0 – 2 800

Tlačidlom predvoľby otáčok (15) môžete aj počas prevádzky predvoliť potrebné otáčky.