# Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Megjegyzés: Nem minden akkumulátortípus rendelkezik töltésiállapot-kijelzővel.

Az akkumulátor töltési szint kijelző display zöld LED-jei az akkumulátor töltési szintjét mutatják. A töltöttségi szintet biztonsági okokból csak használaton kívüli elektromos kéziszerszám esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a vagy a feltöltési szint kijelző gombot, hogy kijelezze a töltési szintet. Erre kivett akkumulátor esetén is van lehetőség.

Ha az akkumulátor feltöltési szint kijelző gomb megnyomása után egy LED sem világít, az akkumulátor meghibásodott és ki kell cserélni.

## Akkumulátor típus: GBA 18V...

LED | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 3 × zöld | 60–100 %
Tartós fény, 2 × zöld | 30–60 %
Tartós fény, 1 × zöld | 5–30 %
Villogó fény, 1 × zöld | 0–5 %

## Akkumulátor típus: ProCORE18V...

LED | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 5 × zöld | 80–100 %
Tartós fény, 4 × zöld | 60–80 %
Tartós fény, 3 × zöld | 40–60 %
Tartós fény, 2 × zöld | 20–40 %
Tartós fény, 1 × zöld | 5–20 %
Villogó fény, 1 × zöld | 0–5 %