# Predbiranje broja okretaja

Tipkom za predbiranje broja okretaja (15) možete prethodno odabrati potreban broj okretaja između 2 stupnja.

Pritišćite tipku za predbiranje broja okretaja (15) sve dok željena postavka nije signalizirana na pokazivaču broja okretaja (16). Odabrana postavka se pohranjuje.

Potreban broj okretaja ovisi o materijalu i radnim uvjetima te se može odrediti praktičnim pokusom.

Podaci u donjoj tablici su preporučene vrijednosti.

| Osnovna postavka Broj okretaja na stupnju
--- | ---
1 | 2
[min–1] | [min–1]
Broj stupnjeva broja okretaja |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

Tipkom za predbiranje broja okretaja (15) možete predbirati potrebni broj okretaja i tijekom rada.