# Выбор числа оборотов

Кнопка выбора числа оборотов (15) служит для 2-ступенчатой предустановки нужного числа оборотов.

Нажимайте кнопку выбора числа оборотов (15) несколько раз, пока на индикаторе частоты вращения не отобразится нужная настройка (16). Выбранная настройка сохраняется.

Нужное число оборотов зависит от материала и условий работы и может быть определено практическим путём.

Данные в следующей таблице являются рекомендуемыми значениями.

| Базовая настройка частоты вращения по ступеням
--- | ---
1 | 2
[об/мин] | [об/мин]
Число ступеней частоты вращения |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

С помощью кнопки выбора числа оборотов (15) можно устанавливать необходимое число оборотов и во время работы.