# Výber pracovného režimu

Elektrické náradie má 2 preddefinované pracovné režimy pre každý model:

GDR 18V-215: automatické spomalenie (drevo) ) a automatické vypnutie (kov)

GDX 18V-285: automatické vypnutie (ABR) a automatické vypnutie (kov)

Na prepínanie medzi pracovnými režimami stlačte tlačidlo režimu (20).

Preddefinovaný pracovný režim | Funkcia | Odporúčané použitie
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Automatické vypnutie (ABR) je funkcia pre uvoľňovanie matíc: Elektrické náradie sa automaticky vypne, keď je matica uvoľnená. Automatické vypnutie zabraňuje vypadnutiu matice zo závitu skrutky pri jej povoľovaní. Poznámka: Tento pracovný režim možno aktivovať len vtedy, keď je elektrické náradie nastavené na otáčanie proti smeru hodinových ručičiek. | Veľkosť skrutky: M12
Automatické vypnutie (kov) (GDR 18V-215 a GDX 18V-285) | V pracovnom režime automatického vypnutia (kov) sa elektrické náradie automaticky zastaví, hneď ako sa zvýši krútiaci moment a spustí sa funkcia impulzuA). Tento pracovný režim zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutky. Poznámka: Výsledok sa môže líšiť v závislosti od materiálu, skrutiek a sily vynaloženej používateľom. Pred prácou na skutočnom obrobku vykonajte skúšobný chod. | Materiál: kov (2 mm) Samorezná skrutka: 4,2 × 25 mm
Automatické spomalenie (drevo) (GDR 18V-215) | V pracovnom režime automatického spomalenia (drevo) elektrické náradie pri uťahovaní znižuje otáčky (impulzový mechanizmus v činnosti).A). Tento pracovný režim zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutky, pretože používateľ má dostatok času na uvoľnenie tlačidla zapnutia/vypnutia (9). Poznámka: V pracovnom režime automatického spomalenia (drevo) nie je možná predvoľba otáčok. Poznámka: Ak sa v režime automatického spomalenia (drevo) používajú skrutky s dĺžkou < 50 mm a nie je zistený žiadny impulz, elektrické náradie nemusí byť schopné včas znížiť otáčky. | Materiál: drevo Skrutka do dreva: 5 × 50 mm

A)

  Pracovné režimy automatického vypnutia (kov) a automatického spomalenia (drevo) možno aktivovať len vtedy, keď je tlačidlo zapnutia/vypnutia (9) úplne stlačené a skrutky sú úplne zaskrutkované.