# Chọn trước tốc độ

Với nút chọn trước tốc độ (15), bạn có thể chọn trước số vòng quay cần thiết ở 2 cấp độ.

Nhấn nút chọn trước tốc độ (15) liên tục, cho đến khi thiết lập mong muốn được báo hiệu trên màn hình hiển thị chỉ số vòng quay (16). Lưu các thiết lập được chọn.

Tốc độ cần có tùy thuộc vào vật liệu và điều kiện hoạt động, và có thể xác định được bằng thử nghiệm thực tế.

Các số liệu trong bảng dưới đây là các tiêu chuẩn được khuyến nghị.

| Thiết lập cơ bản số vòng quay theo cấp độ
--- | ---
1 | 2
[/phút] | [/phút]
Số lượng mức tốc độ |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

Với nút để chọn trước tốc độ (15), bạn có thể chọn trước số vòng quay cần thiết cả khi đang vận hành.