# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Uchwyt narzędziowy
(2) | Tuleja ryglująca
(3) | Oświetlenie robocze
(4) | Przełącznik kierunku obrotów
(5) | Zaczep do paska
(6) | AkumulatorA)
(7) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(8) | Interfejs użytkownika
(9) | Włącznik/wyłącznik
(10) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(11) | Końcówka wkręcająca z zatrzaskiem kulkowymA)
(12) | Uniwersalny uchwyt do końcówek wkręcającychA)
(13) | Końcówka wkręcającaA)
(14) | Narzędzie robocze (np. klucz nasadowy) (tylko do GDX 18V-285)A)

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.

## Interfejs użytkownika

(15) | Przycisk wstępnego wyboru prędkości obrotowej
(16) | Wskazanie zakresu prędkości obrotowej
(17) | Wskazanie trybu Automatyczne zwalnianie (drewno) (tylko w przypadku GDR 18V-215)
(18) | Wskazanie trybu Automatyczne wyłączanie (metal)
(19) | Wskazanie trybu Automatyczne wyłączanie (ABR) (tylko w przypadku GDX 18V-285)
(20) | Przycisk trybu