# Componentes representados

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Portaherramientas
(2) | Casquillo de enclavamiento
(3) | Luz de trabajo
(4) | Selector de sentido de giro
(5) | Clip de sujeción al cinturón
(6) | AcumuladorA)
(7) | Tecla de desbloqueo del acumuladorA)
(8) | Interfaz de usuario
(9) | Interruptor de conexión/desconexión
(10) | Empuñadura (superficie de empuñadura aislada)
(11) | Punta de atornillar con retención por bolaA)
(12) | Portapuntas recambiable universalA)
(13) | Puntas recambiables de destornilladorA)
(14) | Útil (p. ej. inserto de destornillador) (sólo para GDX 18V-285)A)

A)

  Estos accesorios no corresponden al material que se adjunta de serie.

## Interfaz de usuario

(15) | Tecla de preselección de revoluciones
(16) | Indicador de escalón de preselección de revoluciones
(17) | Indicador modo autodesaceleración (madera) (sólo para GDR 18V-215)
(18) | Indicador modo autodesconexión (metal)
(19) | Indicador modo desconexión automática (ABR) (sólo para GDX 18V-285)
(20) | Tecla de modo