# Izbira števila vrtljajev

S tipko za izbiro števila vrtljajev (15) lahko izbirate med 2 stopnjama števila vrtljajev.

Tipko za izbiro števila vrtljajev (15) pritiskajte, dokler se na prikazu števila vrtljajev (16) ne prikaže želena nastavitev. Izbrana nastavitev se shrani.

Primerno število vrtljajev je odvisno od obdelovanca in delovnih pogojev; določite ga lahko s praktičnim preizkusom.

Podatki v spodnji razpredelnici so priporočene vrednosti.

| Privzeta nastavitev števila vrtljajev pri stopnji
--- | ---
1 | 2
[min–1] | [min–1]
Število stopenj hitrosti |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

S tipko za izbiro števila vrtljajev (15) lahko potrebno število vrtljajev izberete tudi med delovanjem.