# Встановлення кількості обертів

За допомогою кнопки встановлення кількості обертів (15) можна у 2 етапи встановити необхідну кількість обертів.

Натискайте на кнопку встановлення кількості обертів (15) до тих пір, поки індикатор кількості обертів (16) не відобразить необхідне налаштування. Обране налаштування зберігається.

Необхідна кількість обертів залежить від матеріалу і умов роботи і може бути визначена методом випробувань.

Дані, що містяться в наведеній нижче таблиці, — це лише рекомендація.

| Базове налаштування кількості обертів за ступенями
--- | ---
1 | 2
[об/хв] | [об/хв]
Кількість ступенів обертів |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

Кнопкою встановлення кількості обертів (15) можна налаштовувати необхідну кількість обертів навіть під час роботи.