# Pavaizduoti komponentai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

(1) | Įrankių įtvaras
(2) | Užraktinė mova
(3) | Darbinė lemputė
(4) | Sukimosi krypties perjungiklis
(5) | Laikiklis tvirtinti prie diržo
(6) | AkumuliatoriusA)
(7) | Akumuliatoriaus atblokavimo klavišasA)
(8) | Naudotojo sąsaja
(9) | Įjungimo-išjungimo jungiklis
(10) | Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
(11) | Suktuvo antgalis su rutuliniu fiksatoriumiA)
(12) | Universalus antgalių laikiklisA)
(13) | Suktuvo antgalisA)
(14) | Darbo įrankis (pvz., galvutė varžtams ir veržlėms) (skirta tik GDX 18V-285)A)

A)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.

## Naudotojo sąsaja

(15) | Sūkių skaičiaus išankstinio nustatymo mygtukas
(16) | Nustatytos sūkių skaičiaus pakopos indikatorius
(17) | Režimo „Automatinis sulėtinimas“ indikatorius (mediena) (tik GDR 18V-215)
(18) | Režimo „Automatinis išjungimas“ (metalas) indikatorius
(19) | Režimo „Automatinis išjungimas“ (ABR) indikatorius (tik GDX 18V-285)
(20) | Režimo mygtukas