# Vanlige spørsmål

Hvilken lader passer for mitt batteri?

Alle 18 V-batterier passer til alle Bosch Professional 18 V-ladere og alle 18 V-ladere fra AMPShare-partnerne.

For profesjonelle brukere anbefaler vi å kombinere laderen med et batteri med ladetid på under 1 time.

Alle ladetidene er oppgitt i nettversjonen av bruksanvisningen eller på Bosch Professional-nettstedet.

Hvilken ladetid gjelder for mitt batteri?

Hvor lang tid det tar å lade batteriet avhenger av 2 faktorer:

- batteritype og batterikapasitet
- ladehastighet

Alle ladetidene er oppgitt i nettversjonen av bruksanvisningen ( se Ladetid) eller på Bosch Professional-nettstedet.

Kan batterier bli værende i laderen etter at de er fulladet?

Så snart batteriet er fulladet og laderen signaliserer dette, er ladingen avsluttet.

Batteriet kan bli værende i laderen, men det anbefales ikke å oppbevare batteriet i laderen i lang tid.

Ved hvilken temperatur skal et batteri lades, brukes og lagres?

- Den tillatte omgivelsestemperaturen under drift og lagring er −20 °C til 50 °C.

- Den anbefalte omgivelsestemperaturen under lading er 0 °C til 35 °C.

- For optimal batterilevetid anbefales det å lade batteriet ved 0 °C til 20 °C.

Hvilken batterilading er optimal for lagring i lengre tid?

For lagring i lengre tid er et ladenivå på 30–50 % ideelt.

Er batteriene fra Bosch Professional kompatible med andre merker?

Alle 18 V Bosch Professional-batterier er kompatible med følgende produkter:

- alle produkter i Bosch Professional 18 V-systemet
- alle produkter fra AMPShare-partnere

Hvilken batterilading er optimal for lengre levetid?

For lengre levetid er et ladenivå på 80 % ideelt.