# الأسئلة الشائعة

ما جهاز الشحن المناسب للمركم الخاص بي؟

كافة المراكم 18 فلط متوافقة مع جميع أجهزة شحن Bosch Professional 18 V وجميع أجهزة شحن 18 فلط للشركات الشريكة AMPShare.

نوصي المستخدمين المحترفين الجمع بين جهاز الشحن وبطارية يقل وقت شحنها عن 1 ساعة.

تجد كافة أوقات الشحن في دليل التشغيل عبر الإنترنت أو موقع Bosch Professional على الإنترنت.

ما هي أوقات الشحن للمركم الخاص بي؟

ترتبط مدة شحن المركم بعاملين:

- نوع المركم وقدرة المركم
- سرعة الشحن

يمكن العثور على جميع أوقات الشحن في دليل التشغيل عبر الإنترنت ( انظر أوقات الشحن) أو على موقع Bosch Professional.

هل يمكن أن تظل المراكم في جهاز الشحن بعد شحنها بالكامل؟

بمجرد أن يتم شحن المركم بالكامل ويشير جهاز الشحن إلى ذلك، تكون عملية الشحن قد اكتملت.

يمكن أن يظل المركم في جهاز الشحن، لكن لا يوصى بترك المركم في جهاز الشحن لفترة طويلة.

في أي درجة حرارة يجب شحن المركم واستخدامه وتخزينه؟

- درجة الحرارة المحيطة المسموح بها أثناء الاستخدام والتخزين تتراوح من −20 °م حتى 50 °م.

- درجة الحرارة المحيطة الموصى بها أثناء عملية الشحن تتراوح من 0 °م حتى 35 °م.

- لتحقيق مدة شحن مثالية للمركم يوصى بتخزين المركم في درجة حرارة تتراوح من 0 °م حتى 20 °م.

ما هي شحنة المركم المثالية لفترة تخزين أطول؟

للحصول على فترة تخزين أطول تكون حالة الشحن 30–50 % مثالية.

هل تتوافق مراكم Bosch Professional مع الماركات الأخرى؟

جميع مراكم Bosch Professional 18 V متوافقة مع العدد الكهربائية التالية:

- جميع منتجات نظام Bosch Professional 18 V‏
- جميع منتجات الشركات الشريكة AMPShare‏

ما هو مقدار الشحن المثالي لعمر افتراضي طويل للمركم؟

لعمر افتراضي طويل للمركم تبلغ حالة الشحن المثالية 80 %.