# Време на вчитување

Следната табела го прикажува приближното време во минути потребно за посакуваната состојба на полнење, во зависност од типот на батеријата и режимот на полнење. Времето на полнење може да варира. Повеќе информации за ова може да најдете на: www.bosch-professional.com/wac.

Батерија |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈35
GBA 18V 4.0 Ah | ≈65
GBA 18V 5.0 Ah | ≈70
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈65
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈84
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈124
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈172

одговара на целосна состојба на наполнетост