# Времена на зареждане

Следната таблица ще Ви даде приблизително нужното време в минути за желаното състояние на зареждане, в зависимост от типа на акумулатора и режима на зареждане. Времената на зареждане могат да варират. Допълнителна информация ще откриете на www.bosch-professional.com/wac.

Акумулаторна батерия |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈35
GBA 18V 4.0 Ah | ≈65
GBA 18V 5.0 Ah | ≈70
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈65
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈84
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈124
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈172

отговаря на пълно състояние на зареждане