# Vanliga frågor och svar

Vilken laddare passar bäst till mitt batteri?

Alla 18 V-batterier är kompatibla med alla 18 V-laddare av märket Bosch Professional och alla 18 V-laddare av märket AMPShare-Partner.

Vi rekommenderar alla professionella användare att använda laddaren till att ladda batterier med en laddningstid på mindre än 1 timme.

Alla laddningstider står i den webbaserade bruksanvisningen eller på webbplatsen Bosch Professional.

Vilka laddningstider gäller för mitt batteri?

Batteriets laddningstid beror på 2 faktorer:

- Batterityp och batterikapacitet
- Laddningshastighet

Du hittar alla laddningstider i bruksanvisningen på nätet ( se Laddningstider) eller på Bosch Professional egen hemsida.

Kan batteriet ligga kvar i laddaren efter att det är fulladdat?

När laddaren anger att batteriet är fulladdat är laddningen klar.

Batteriet kan sitta kvar i laddaren, men det är inte bra att låta batteriet ligga kvar i laddaren för länge.

Vid vilka temperaturer kan ett batteri laddas, användas och förvaras?

- Den tillåtna omgivningstemperaturen under drift och förvaring är –20 °C till 50 °C.

- Den rekommenderade omgivningstemperaturen under laddning är 0 °C till 35 °C.

- För en optimal batteritid är det bäst att förvara batteriet mellan 0 °C och 20 °C.

Vilken batteriladdning är bäst för längre lagringsperioder?

Ska batteriet förvaras under en längre tid är det bäst med en laddningsnivå på 30–50 %.

Är batterierna från Bosch Professional kompatibla med andra märken?

Alla 18 V Bosch Professional-batterier är kompatibla med följande produkter:

- alla produkter som hör till Bosch Professional 18-V-System
- alla produkter från AMPShare-partners

Vilken laddningsnivå är bäst för en längre livslängd?

För en längre livslängd är en laddningsnivå på 80 % bäst.