# FAQ

Que carregador é adequado para a minha bateria?

Todas as baterias de 18 V são compatíveis com todos os carregadores 18 V Bosch Professional e todos os carregadores 18 V do parceiro AMPShare.

Recomendamos aos utilizadores profissionais, combinar o carregador com uma bateria, em que tempo de carga seja inferior a 1 hora.

Todos os tempos de carga podem ser encontrados no manual de instruções original ou na página de Internet Bosch Professional.

Quais são os tempos de carga para a minha bateria?

A duração da carga da bateria depende de 2 fatores:

- Tipo de bateria e capacidade da bateria
- Velocidade de carga

Todos os tempos de carga podem ser encontrados no manual de instruções original ( ver Tempos de carga) ou na página de Internet Bosch Professional.

As baterias podem permanecer no carregador depois de as mesmas estarem completamente carregadas?

Assim que a bateria estiver totalmente carregada e o carregador indicar isso, o processo de carga está concluído.

A bateria pode permanecer no carregador, mas não é recomendado deixar a bateria no carregador por muito tempo.

A que temperaturas deve ser carregada, usada e armazenada uma bateria?

- A temperatura ambiente admissível em funcionamento e durante o armazenamento: –20 °C a 50 °C.

- A temperatura ambiente recomendada durante o processo de carga é de 0 °C a 35 °C.

- Para uma duração ideal da bateria recomendamos armazenar a bateria a 0 °C a 20 °C.

Que carga da bateria é ideal para uma maior duração de armazenamento?

Para um armazenamento mais prolongado é ideal um nível de carga de 30–50%.

As baterias da Bosch Professional são compatíveis com outras marcas?

Todas as baterias 18 V Bosch Professional são compatíveis com as seguintes ferramentas elétricas:

- todos os produtos do sistema de 18 V Bosch Professional
- todos os produtos de parceiros AMPShare

Qual a carga de bateria ideal para uma maior vida útil?

Para uma maior vida útil é ideal um nível de carga de 80%.