# Töltési idők

Az alábbi táblázat az akkumulátor típusától és töltési módjától függően mutatja a kívánt töltöttségi állapot eléréséhez szükséges hozzávetőleges időt percben kifejezve. A töltési idők változhatnak. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

Akkumulátor |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈35
GBA 18V 4.0 Ah | ≈65
GBA 18V 5.0 Ah | ≈70
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈65
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈84
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈124
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈172

megfelel a teljesen feltöltött állapotnak