# زمان شارژ

جدول زیر زمان تقریبی مورد نیاز برای وضعیت شارژ مورد نظر را برحسب دقیقه و بسته به نوع باتری و حالت شارژ نشان می دهد. زمان های شارژ شدن می توانند متغیر باشند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

باتری قابل شارژ |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈30
GBA 18V 4.0 Ah | ≈35
GBA 18V 5.0 Ah | ≈45
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈49
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈83
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈126

مربوط به وضعیت شارژ کامل است