# Время зарядки

В следующей таблице указано ориентировочное время в минутах, необходимое для достижения желаемого уровня зарядки аккумулятора, в зависимости от типа аккумулятора и режима зарядки. Время зарядки может быть различным. Дополнительная информация представлена на сайте: www.bosch-professional.com/wac.

Аккумулятор |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈30
GBA 18V 4.0 Ah | ≈35
GBA 18V 5.0 Ah | ≈45
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈49
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈83
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈126

соответствует полной степени заряженности