# Dane techniczne

Szlifierka kątowa |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nominalna prędkość obrotowaA) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Zakres regulacji prędkości obrotowej | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Zabezpieczenie przed odrzutem |  | ● | ● | ● | ●
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | ● | ● | ● | ●
Hamulec wybiegowy |  | ● | ● | ● | ●
Wyłącznik uderzeniowy |  | ● | ● | ● | ●
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | – | – | ● | ●
WagaB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatybilne akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ≥4,0 Ah ProCORE18V... ≥4,0 Ah | GBA 18V... ≥4,0 Ah ProCORE18V... ≥4,0 Ah | GBA 18V... ≥4,0 Ah ProCORE18V... ≥4,0 Ah | GBA 18V... ≥4,0 Ah ProCORE18V... ≥4,0 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  w zależności od stosowanego akumulatora (5), stosowanej pokrywy ochronnej ((11), (10), (12)) oraz rękojeści dodatkowej ((8), (7))

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.