# Технічні дані

Кутова шліфмашина |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Номінальна кількість обертівA) | об/хв | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Діапазон настроювання частоти обертів | об/хв | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 115 | 125 | 115 | 125
Різьба шліфувального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 22 | 22 | 22 | 22
Вимкнення при сіпанні |  | ● | ● | ● | ●
Захист від повторного пуску |  | ● | ● | ● | ●
Гальмо інерційного вибігу |  | ● | ● | ● | ●
Вимкнення системи протиударного відключення |  | ● | ● | ● | ●
Встановлення кількості обертів |  | – | – | ● | ●
ВагаB) | кг | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Сумісні акумулятори |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  залежно від використовуваного акумулятора (5), захисного кожуха ((11), (10), (12)) та додаткової рукоятки ((8), (7))

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.