# Техникалық мәліметтер

Бұрыштық ажарлау машинасы |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Номиналды кернеу | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Номиналды айналу жиілігіA) | мин-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Айналу жиілігін реттеу диапазоны | мин-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Ажарлағыш дискінің/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 115 | 125 | 115 | 125
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 22 | 22 | 22 | 22
Кері соққы кезіндегі өшіру жүйесі |  | ● | ● | ● | ●
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | ● | ● | ● | ●
Жүріс тежегіші |  | ● | ● | ● | ●
Соғылу кезіндегі өшіру жүйесі |  | ● | ● | ● | ●
Айналу жиілігін алдын ала таңдау |  | – | – | ● | ●
СалмағыB) | кг | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ≥ 4.0Aсағ ProCORE18V... ≥ 4.0Aсағ | GBA 18V... ≥ 4.0Aсағ ProCORE18V... ≥ 4.0Aсағ | GBA 18V... ≥ 4.0Aсағ ProCORE18V... ≥ 4.0Aсағ | GBA 18V... ≥ 4.0Aсағ ProCORE18V... ≥ 4.0Aсағ
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 12.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланылатын аккумуляторға (5), пайдаланылатын қорғаныш қаптамаға ((11), (10), (12)) және пайдаланылатын қосымша тұтқаға ((8), (7)) байланысты

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.