# Технички податоци

Аголна брусилка |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Номинален напон | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Номинален број на вртежиA) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Подрачје на подесување на бројот на вртежи | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Навој на вретеното за брусење |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Исклучување при повратен удар |  | ● | ● | ● | ●
Заштита од рестартирање |  | ● | ● | ● | ●
Сопирачка за исфрлување од брзина |  | ● | ● | ● | ●
Исклучување при удар |  | ● | ● | ● | ●
Одредување на број на вртежи |  | – | – | ● | ●
ТежинаB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
компатибилни акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  во зависност од користената батерија (5), користениот заштитен капак ((11), (10), (12)) и од користената дополнителна рачка ((8), (7))

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.