# Технически данни

Ъглошлайф |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18 | 18 | 18
‌Номинална скорост на въртенеA) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Диапазон на регулиране на скоростта на въртене | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
макс. диаметър на шлифоващия диск/гумения работен плот | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Резба на вала |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
макс. дължина на резбата на вала | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Изключване при обратен откат |  | ● | ● | ● | ●
Защита срещу повторно включване |  | ● | ● | ● | ●
Инерционна спирачка |  | ● | ● | ● | ●
Изключване при изпускане |  | ● | ● | ● | ●
Предварителен избор на скоростта на въртене |  | – | – | ● | ●
ТеглоB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Съвместими акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия (5), от използвания предпазен кожух ((11), (10), (12)) и от използваната спомагателна ръкохватка ((8), (7))

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.