# Технические данные

Угловая шлифовальная машина |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18 | 18 | 18
Номинальное число оборотовA) | об/мин | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Диапазон настройки частоты оборотов | об/мин | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 115 | 125 | 115 | 125
Резьба шлифовального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 22 | 22 | 22 | 22
Система выключения при обратном ударе |  | ● | ● | ● | ●
Защита от непреднамеренного включения |  | ● | ● | ● | ●
Тормоз выбега |  | ● | ● | ● | ●
Отключение при ударе |  | ● | ● | ● | ●
Выбор числа оборотов |  | – | – | ● | ●
ВесB) | кг | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Совместимые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  в зависимости от используемого аккумулятора (5), защитного кожуха ((11), (10), (12)) и дополнительной рукоятки ((8), (7))

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.