# Tehnični podatki

Kotni brusilnik |  | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 1..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎ | ‎3 601 JN4 0..‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18 | 18 | 18
Nazivno število vrtljajevA) | min–1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Razpon števila vrtljajev | min–1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000
Najv. premer brusne plošče/gumijastega brusnega krožnika | mm | 115 | 125 | 115 | 125
Navoj brusnega vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Najv. dolžina navoja brusnega vretena | mm | 22 | 22 | 22 | 22
Izklop pri povratnem udarcu |  | ● | ● | ● | ●
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | ● | ● | ● | ●
Zavora izteka |  | ● | ● | ● | ●
Izklop ob padcu orodja |  | ● | ● | ● | ●
Izbira števila vrtljajev |  | – | – | ● | ●
TežaB) | kg | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3 | 2,0–3,3
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije (5), uporabljenega zaščitnega pokrova ((11), (10), (12)) in uporabljenega pomožnega ročaja ((8), (7))

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.