# Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika (5), zob. rys. C, służy do wstępnego wyboru.

## Wstępny wybór trybu

Za pomocą przycisku trybu (11) można ustawić żądany tryb w 3 zakresach.

Nacisnąć przycisk trybu (11) tyle razy, aż żądane ustawienie pojawi się we wskazaniu trybu (12).

Wymagana prędkość obrotowa zależna jest od rodzaju materiału oraz warunków pracy i można ją ustalić metodą prób praktycznych.

Wskazówka: Rysunek obrazujący wstępny wybór trybu ma charakter orientacyjny i nie przedstawia rzeczywistych wartości.