# การตั้งทิศทางการหมุน (ดูภาพประกอบ B)

- หัวไขควงหมุนทางเดียวและสวิทช์ปรับทิศทางการหมุนอาจเกิดความร้อนขณะทำงาน ระวังความเสี่ยงต่อการเกิดแผลไหม้เมื่อสัมผัสบริเวณดังกล่าว ควรปล่อยให้ไขควงหมุนทางเดียวระบายความร้อนจนเย็นลง

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าได้ด้วยสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (2) อย่างไรก็ตาม หากสวิทช์เปิด-ปิด (8) ถูกกดอยู่ จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้

การหมุนทางขวา: หากต้องการขันสกรูและน็อต ให้หมุนสวิทช์ปรับทิศทางการหมุน (2) ทวนเข็มนาฬิกา

การหมุนทางซ้าย: หากต้องการคลายสกรูและน็อต ให้หมุนสวิทช์ปรับทิศทางการหมุน (2) ตามเข็มนาฬิกา