# Lietotāja saskarne

Lietotāja saskarne (5), sk. attēlu C, paredzēta darba režīma atlasei.

## Režīma atlase

Ar darba režīma (11) taustiņu nepieciešamo apgriezienu skaitu attiecīgajam režīmam var iestatīt 3 pakāpēs.

Vairākkārt nospiediet darba režīma (11) taustiņu, līdz darba režīma indikatorā (12) parādās vēlamā vērtība.

Optimālais griešanās ātrums ir atkarīgs no apstrādājamā materiāla īpašībām un apstrādes apstākļiem, un to var noteikt praktisku mēģinājumu ceļā.

Norāde: diagramma darba režīmai izvēlei kalpo tikai kā atsauces materiāls un nesniedz faktiskās vērtības.