# Điều chỉnh hướng xoay (xem hình B)

- Đầu của tua vít bánh cóc và gạc vặn chuyển đổi chiều quay có thể nóng lên khi làm việc. Có nguy cơ cháy khi tiếp xúc. Để tua vít bánh cóc nguội bớt.

Với gạc vặn chuyển đổi chiều quay (2) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (8).

Xoay theo chiều kim đồng hồ: Để vặn các vít và siết các đai ốc hãy vặn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (2) ngược chiều kim đồng hồ.

Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Để nới lỏng hoặc vặn tháo các vít và đai ốc, hãy vặn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (2) theo chiều kim đồng hồ.