# Antarmuka Pengguna

Antarmuka Pengguna (5), lihat gambar C, digunakan untuk pemilihan awal mode.

## Pemilihan awal mode

Dengan tombol mode (11), mode yang diinginkan dapat dipilih terlebih dahulu dalam 3 level.

Tekan tombol mode (11) berulang kali hingga pengaturan yang diinginkan ditunjukkan pada indikator untuk mode (12).

Kecepatan putaran yang diperlukan bergantung pada bahan yang dikerjakan dan kondisi pengerjaan dan dapat ditetapkan melalui uji coba secara praktis.

Catatan: Grafik pemilihan awal mode hanya ditujukan sebagai referensi dan tidak mewakili nilai sebenarnya.