# Interface utilisateur

L’interface utilisateur (5), voir figure C, sert à la présélection du mode.

## Présélection du mode

La touche Mode (11) permet de présélectionner 3 positions différentes.

Actionnez la touche Mode (11) de façon répétée jusqu’à ce qu’apparaisse la position souhaitée au niveau de l’indicateur de mode (12).

La vitesse de rotation nécessaire dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée en effectuant un essai de fraisage.

Remarque : Le graphique représenté ci-contre pour la présélection de mode n’indique pas les valeurs réelles. Il sert uniquement de référence.