# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | مقبض يدوي
(2) | قفل تشغيل مفتاح التشغيل والإطفاء
(3) | غطاء الوقاية
(4) | غطاء وقاية متأرجح
(5) | سكة مصادمة قابلة للضبط
(6) | سكة المصادمة
(7) | امتداد قاعدة المنشار
(8) | تجاويف التركيب
(9) | صفيحة التلقيم
(10) | مشبك تثبيت
(11) | مقبض تثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقيًا)
(12) | ذراع لضبط زوايا الشطب مسبقا (أفقيًا)
(13) | مقبض شد لزوايا الشطب المرغوبة (عموديًا)
(14) | حزوز توقيف لزوايا الشطب القياسية (أفقيًا)
(15) | تجاويف المسك
(16) | مفتاح سداسي الرأس المجوف (6 مم/4 مم)
(17) | مفتاح سداسي الرأس مجوف (2 مم)
(18) | الملزمة
(19) | بكرة انزلاقية
(20) | مؤشر زاوية لمجال زاوية الشطب اليمنى (0° حتى 47°) (عموديا)
(21) | حارفة النشارة
(22) | مقذف النشارة
(23) | مهايئ الشفط
(24) | ذراع زنق آلية الإزلاق
(25) | لافتة تحذير الليزر
(26) | غطاء الحماية من الليزر
(27) | ذراع الإزلاق
(28) | لولب ضبط محدد العمق
(29) | محدد العمق
(30) | وسيلة تأمين النقل
(31) | تدريج زوايا الشطب (عموديًا)
(32) | مؤشر زاوية لمجال زاوية الشطب اليسرى (47° حتى 0°) (عموديا)
(33) | زر ضبط زاوية الشطب المائل 22,5° (عموديا)
(34) | لولب تثبيت المصادم الطولي
(35) | المصادم الطولي
(36) | مقياس زوايا الشطب (أفقيًا)
(37) | قاعدة المنشار
(38) | مقبض دوار لضبط مجال زاوية الشطب (العمودية)
(39) | شفرة المنشار
(40) | فتحة خروج أشعة الليزر
(41) | لولب تثبيت قضبان غطاء الوقاية المتأرجح
(42) | قضبان غطاء الوقاية المتأرجح
(43) | لولب تثبيت أمامي (صفيحة تغطية/غطاء الوقاية المتأرجح)
(44) | لولب تثبيت خلفي (صفيحة تغطية/غطاء الوقاية المتأرجح)
(45) | صفيحة تغطية
(46) | قفل محور الدوران
(47) | لولب مسدس الحواف داخليًا لتثبيت شفرة المنشار
(48) | شفة الشد
(49) | شفة شد داخلية
(50) | ذراع زنق امتداد قاعدة المنشار
(51) | لولب تثبيت لسكة المصادمة القابلة للضبط
(52) | المخمد
(53) | لوالب ضبط التخميد
(54) | ثقوب للملزمة
(55) | لولب مجنح
(56) | قضيب ملولب
(57) | مؤشر زاوية لزوايا الشطب (أفقيًا)
(58) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(59) | مفتاح تشغيل وإطفاء الليزر (علامة خط القطع)
(60) | لوالب صفيحة التلقيم
(61) | لولب زنق المصادم الطولي
(62) | لولب غطاء وقاية الليزر
(63) | لولب ضبط لتركيز الليزر (التراصف)
(64) | لولب تثبيت صفيحة تركيب الليزر
(65) | لولب تثبيت لهيكل الليزر
(66) / (67) / (68) | لوالب تعديل للضبط الأساسي 0° (زاوية الشطب العمودية)
(69) | لولب تعديل للضبط الأساسي 45° (زاوية الشطب العمودية اليسرى)
(70) | لولب تعديل للضبط الأساسي 45° (زاوية الشطب المائل العمودية اليمنى)
(71) | لوالب ضبط التدريج لزوايا الشطب (أفقيًا)
(72) | لولب مؤشر الزاوية (أفقيًا)
(73) | لولب ضبط قوة زنق مقبض الشد لزاوية الشطب المائلة المرغوبة (عموديا)
(74) | شريط لاصق