# Техникалық мәліметтер

Панельдік ара |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Номиналды кернеу | В | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Жиілік | Гц | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Іске қосу тогының шектеулері |  | ● | – | ● | ●
Лазер түрі | нм | 650 | 650 | 650 | 650
| мВт | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Лазер класы |  | 1 | 1 | 1 | 1
СалмағыA) | кг | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Қорғаныс класы |  | / II | / II | / II | / II
Жарамды ара төсемдерінің өлшемдері |
Ара төсемінің диаметрі D | мм | 305 | 305 | 305 | 305
Орта диск қалыңдығы | мм | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Макс. кесік ені | мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Саңылау диаметрі d | мм | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Рұқсат етілген дайындама өлшемдері қараңыз Рұқсат етілген дайындама өлшемдері

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.