# Inställning av vertikal geringsvinkel

Den vertikala geringsvinkeln kan ställas in inom ett område mellan 47° (på vänster sida) och 47° (på höger sida).

För snabb och exakt inställning av ofta använda vertikala geringsvinklar finns förberedda anslag för vinklarna 0°, 22,5°, 45° och 47°.

##

- Dra den vänstra inställningsbara anslagsskenan (5) helt och hållet utåt.
- Lossa spännspaken (13).
- Sväng glidarmen (27) med handtaget (1) åt vänster tills vinkelindikatorn (32) visar önskad geringsvinkel.
- Håll glidarmen (27) i detta läge och dra fast spännspaken (13) igen.
  Spännspaken klämkraft måste hålla glidarmen stadigt i varje önskad vertikal geringsvinkel.

##

- Dra den högra inställningsbara anslagsskenan (5) helt och hållet utåt.
- Lossa spännspaken (13).
- Sväng glidarmen (27) med handtaget (1) ur 0°-läget en aning åt vänster och vrid vridknoppen (38) tills önskat vertikalt geringsvinkelintervall visas.
- Sväng glidarmen (27) med handtaget (1) åt höger tills vinkelindikatorn (20) visar önskad geringsvinkel.
- Håll glidarmen (27) i detta läge och dra fast spännspaken (13) igen.
  Spännspaken klämkraft måste hålla glidarmen stadigt i varje önskad vertikal geringsvinkel.

##

För att den vertikala standardgeringsvinkeln 0° lätt ska kunna ställas in, snäpper ratten (38) fast i vänster vertikalt geringsvinkelområde. |

- Sväng glidarmen (27) från höger ut över 0°-läget.

##

- Dra ut de båda justerbara anslagsskenorna (5) helt.
- Lossa spännspaken (13).
- Sväng glidarmen (27) med handtaget (1) ur 0°-läget en aning åt vänster och vrid vridknoppen (38) tills önskat vertikalt geringsvinkelintervall visas.
- Sväng glidarmen (27) med handtaget (1) åt vänster eller höger tills vinkelindikatorn (32) eller (20) visar önskad geringsvinkel.
- Håll glidarmen (27) i detta läge och dra fast spännspaken (13) igen.
  Spännspaken klämkraft måste hålla glidarmen stadigt i varje önskad vertikal geringsvinkel.

##

Dra ställknappen (33) hela vägen utåt och vrid den 90. Sväng sedan glidarmen (27) med handtaget (1) tills den hörbart snäpper fast.