# Glijarm vergrendelen

Het glijmechanisme van de glijarm (27) kan met behulp van de klemhendel (24) vergrendeld worden. Daarbij zijn twee standen van de glijarm mogelijk:

- glijarm helemaal naar achter geschoven (voor kappen)
- glijarm helemaal naar voren getrokken (voor een compacte transportstand)

## Borging van glijarm vrijmaken (zie afbeelding B1)

Nadat de borging van de glijarm (27) is vrijgemaakt, is het complete glijmechanisme gereed voor gebruik.

- Duw de klemhendel (24) tot aan de aanslag omlaag.
- De klemspie van de klemhendel geeft de beide onderste scharnierdelen van de glijarm vrij.

## Glijarm borgen (zie afbeelding B2)

Glijarm helemaal naar achter geschoven:

- Schuif de glijarm (27) tot aan de aanslag naar achter.
- De beide bovenste scharnierdelen van de glijarm staan nu rechtop en zijn gesloten.
- Trek de klemhendel (24) omhoog tot de klemspie tussen de beide onderste scharnierdelen van de glijarm geplaatst is.
- De helemaal naar achter geschoven glijarm (27) is daardoor vergrendeld.

Glijarm helemaal naar voren getrokken:

- Trek de glijarm (27) tot aan de aanslag naar voren.
- Het glijmechanisme is nu helemaal uitgeschoven.
- Trek de klemhendel (24) omhoog tot de klemspie tussen de beide onderste scharnierdelen van de glijarm geplaatst is.
- De helemaal naar voren getrokken glijarm (27) is daardoor vergrendeld.