# Slīdrokas fiksēšana

Slīdrokas (27) mehānismu var fiksēt ar sviras (24) palīdzību. Pie tam ir iespējami divi slīdrokas stāvokļi:

- Slīdroku var fiksēt stāvoklī, kad tā ir pārbīdīta līdz galam uz aizmuguri (stāvoklis apzāģēšanai),
- Slīdroku var fiksēt stāvoklī, kad tā ir pavilkta līdz galam uz priekšpusi (stāvoklis kompaktai transportēšanai)

## Slīdrokas atbrīvošana (attēls B1)

Pēc slīdrokas (27) atbrīvošanas tās slīdmehānisms ir gatavs darbam.

- Nospiediet fiksējošo sviru (24) līdz galam lejup.
- Pie tam fiksējošās sviras ķīlis atbrīvo abus apakšējos slīdrokas posmus.

## Slīdrokas fiksēšana (attēls B2)

Slīdroku var fiksēt stāvoklī, kad tā ir pabīdīta līdz galam uz aizmuguri:

- Pabīdiet slīdroku (27) līdz galam uz aizmuguri.
- Līdz ar to abi augšējie slīdrokas posmi novietojas stāvus un sabīdās kopā.
- Pavelciet fiksējošo sviru (24) augšup, līdz tās ķīlis nonāk starp abiem apakšējiem slīdrokas posmiem.
- Līdz ar to līdz galam uz aizmuguri pārbīdītā slīdroka (27) tiek fiksēta.

Slīdroku var fiksēt stāvoklī, kad tā ir izvilkta līdz galam uz priekšpusi:

- Pavelciet slīdroku (27) līdz galam uz priekšpusi.
- Līdz ar to slīdrokas mehānisms ir pilnīgi izbīdīts.
- Pavelciet fiksējošo sviru (24) augšup, līdz tās ķīlis nonāk starp abiem apakšējiem slīdrokas posmiem.
- Līdz ar to līdz galam uz priekšpusi izvilktā slīdroka (27) tiek fiksēta.